123.jpg

* 感謝您購買玉潤美療儀
* 建議您使用本儀器前,請仔細閱讀本說明書
* 本說明書說明如何操作使用本機，為確保機台運作正常，請按照本說明書的步驟安裝使用。

玉潤美療儀

使用說明書

USER MENU

**目錄**

**使用前須知 ……………………………………………………………………………………………..3**

**產品規格 …………………………………………………………………………………………………..4**

**配件清單** ……………………………………………………………………………………………………..4

**產品部位說明** ………………………………………………………………………………………….5

**使用說明** ……………………………………………………………………………………………………..5

**使用流程圖** ……………………………………………………………………………………………..11

**電性安全標準** ……………………………………………………………………………………….12

**安全注意事項 ……………………………………………………………………………………..**12

**保養維護** ……………………………………………………………………………………………………13

**產品保固** ……………………………………………………………………………………………………13

**送修服務** …………………………………………………………………………………………………...13

banner-使用須知.jpg

|  |  |
| --- | --- |
| 標記 | 標記之含意 |
| thCA4RUZMC.jpg | 此標記表示一種被禁示的行為，該行為由圖形或文字顯示於圓圈內部或旁邊。 |
| thCA1RJSC5.jpg | 此標記表示必須實行的操作，該操作由圖形或文字列示於圓圈內部或旁邊。 |

使用/存放環境

使用溫度 : 0~550C

存放溫度 : -20~650C

使用/存放濕度 : 95%以下

\*若本機運轉時發出異常聲響或是高溫狀況時，應立即停止使用，並通知專業檢

修人員到場服務。搬運或移動時，請務必加裝防撞保護套及防靜電布。

警告

玉潤美療儀為精密的醫療儀器裝置，請小心操作使用，不要讓它受到衝撞或受潮。為避免資料異常顯示或發生故障情形，請按照正確使用說明操作本機，若不當操作，恐影響測量數據之準確性。



請勿讓玉潤美療儀受到高溫或高濕度之影響。

請勿再易燃物品附近使用玉潤美療儀。

請勿觸摸或用金屬物品觸碰玉潤美療儀的接觸面板。否則會產生靜電而損毀檢測資料。

請勿在使用過程中，任意開關電源或衝撞本機，否則會損毀資料記錄。

禁止



banner-產品規格.jpg

品牌:FeRRis費立斯

機型:玉潤美療儀

配件:檢測探頭\*1、清潔探頭\*1、活氧殺菌探頭\*1、震動探頭\*1、負壓探頭\*1、暖宮理療褲\*1、靜電擦拭布、產品保固卡、防塵保護套

操作電壓: 110V

使用功率: 250W


儀器尺寸: 高 120CM\*寬 50CM\*長50CM

機台重量: 37KG

banner-配件清單.jpg

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 檢測探頭 | 清潔探頭 | 震動探頭 |
| http://img.china.alibaba.com/img/ibank/2013/590/670/866076095_520588536.jpg | http://img.china.alibaba.com/img/ibank/2013/871/670/866076178_520588536.jpg | http://img.china.alibaba.com/img/ibank/2013/091/670/866076190_520588536.jpg |
| 負壓探頭 | 活氧殺菌探頭 | 暖宮理療褲 |
| http://img.china.alibaba.com/img/ibank/2013/751/670/866076157_520588536.jpg | http://img.china.alibaba.com/img/ibank/2013/221/670/866076122_520588536.jpg | http://img.china.alibaba.com/img/ibank/2013/460/670/866076064_520588536.jpg |
| 防塵保護套 | 產品保固卡 | 靜電擦拭布 |
| 1304353205.gif | 保固卡(3).jpg | thCAYFVG0J.jpg |

banner-產品部位.jpg



banner-使用說明.jpg

檢測鏡.jpg



Step1.啟動電源並開機至主畫面，進入選取光學檢測的療程功能



Step2.準備好欲使用的檢測探頭，裝上檢測套，將其安裝至主機接頭裝置上，並使其可正常連線



Step3.進入光學檢測功能畫面，開始進行檢測，檢測完成後會出現檢測細菌，若要重新選擇療程，請按”返回”，回到主畫面。



Step4.確認回到主畫面之後，再選擇其他功能或是關閉電源。

**私密SPA.jpg**



Step1.啟動電源並開機至主畫面，進入選取私密ＳＰＡ的療程功能



Step2.準備好欲使用的儀器探頭，將其安裝至主機接頭裝置上，並使其可正常連線

Step3.進入私密SPA功能畫面，開始進行時間、強度等設定，設定完成後，再按下”開”就可啟動運作，按”關”就結束療程；若要重新選擇療程，請按”返回”，回到主畫面。





Step4.確認回到主畫面之後，再選擇其他功能或是關閉電源。

**臭氧殺菌.jpg**



Step1.啟動電源並開機至主畫面，進入選取活氧殺菌的療程功能

Step2.準備好欲使用的殺菌探頭，將其安裝至主機接頭裝置上，並使其可正常連線





Step3.進入活氧殺菌功能畫面，開始進行時間、強度、活氧模式等設定，設定完成後，再按下”開”就可啟動運作，按”關”就結束療程；若要重新選擇療程，請按”返回”，回到主畫面。



Step4.確認回到主畫面之後，再選擇其他功能或是關閉電源。


**磁震調理.jpg**



Step1.啟動電源並開機至主畫面，進入選取磁振調理的療程功能



Step2.準備好欲使用的震動探頭，將其安裝至主機接頭裝置上，並使其可正常連線



Step3.進入磁振調理功能畫面，開始進行時間、強度、模式等設定，設定完成後，再按下”開”就可啟動運作，按”關”就結束療程；若要重新選擇療程，請按”返回”，回到主畫面。



Step4.確認回到主畫面之後，再選擇其他功能或是關閉電源。

**負壓緊緻.jpg**




Step1.啟動電源並開機至主畫面，進入選取負壓緊緻的療程功能

Step2.準備好欲使用的負壓探頭，將其安裝至主機接頭裝置上，並使其可正常連線



Step3.進入負壓緊緻功能畫面，開始進行時間、強度、模式等設定，設定完成後，再按下”開”就可啟動運作，按”關”就結束療程；若要重新選擇療程，請按”返回”，回到主畫面。





Step4.確認回到主畫面之後，再選擇其他功能或是關閉電源。


**暖宮理療.jpg**



1.啟動電源並開機至主畫面，進入選取暖宮理療的療程功能

2.準備好欲使用的暖宮理療帶，使其腰腹圍上暖宮理療帶，並使其可正常連線





Step3.進入暖宮理療功能畫面，開始進行時間、強度等設定，設定完成後，再按下”開”就可啟動運作，按”關”就結束療程；若要重新選擇療程，請按”返回”，回到主畫面。



Step4.確認回到主畫面之後，再選擇其他功能或是關閉電源。

**使用流程圖:**

療程結束

依照檢測結果可設定所需要的療程

設定錯誤可返回重新設定

返回

產生檢測結果


療程進行中

開始設定

前置準備作業

進入主畫面

banner-電性安全標準.jpg

(此為一般醫療電性安全標準規格，資料來源:網路，僅供參考)

banner-安全注意事項.jpg

1. 請確認使用地點之配電系統穩定性之維持及良好接地系統之安裝。在您連接電源之前，請確認本地電壓及產品所標示的電源電壓相符。
2. 本電子美容儀器上面禁止放置裝有液體之容器。
3. 電源線禁止纏繞在機器上。
4. 禁止使用故障的插座。
5. 儀器使用時，應依使用手冊規定正確之作業程序，正確適當且熟練的操作，必要時，務必請求協助與指導。
6. 儀器使用後，應回復至起始狀態再關機，並適當地擦拭清潔保養。
7. 儀器使用時，發生功能異常或故障，應立即停止使用，需經專業訓練合格之工程師或廠商技術人員修護及校正，確定功能正常後才能再使用。
8. 儀器使用後，功能不符合規定標準，應即送修。
9. 儀器應定期進行保養及電性安全測試，確保其安全性及效能性。
10. 若本儀器故障率高、性能退化足以影響到療程品質及安全顧慮時，應予以報廢，停止再使用。
11. 本產品使用壽命結束時，請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請放置於指定地點回收，以免造成環境汙染及公共危險。
12. 使用完本產品，請關閉電源並將插頭拔除，因為即使電源關閉，若不慎與水接觸仍有可能發生危險。

banner-保養維護.jpg

1. 本美容儀器於使用完畢或送修前，請務必將主機及配件清潔消毒乾淨。
2. 保固期限內，在正常使用狀況下，發生故障異常情形時，請通知本公司按照保養維護合約進行修復或更換新品即可。
3. 本公司提供定期契約保養服務，本公司將派專業人員前往檢測及例行性保養等工作。
4. 主機發生異常時，切勿自行拆機更換零件，以免造成線路短路或爆炸等危險。
5. 本醫療儀器若不慎沾留髒污時，在不影響機體功能下，可使用專用清潔液自行清除。
6. 送修經判定人為因素時，將收取維修及更換零件費用。

banner-產品保固.jpg



憑本保固卡，本品自購買日起，本公司提供保固一年(正常使用下，免費維修)及三年保修服務(維修需收取工本費)。

banner-送修服務.jpg

欲送修時，請先來電通知本公司報修。

代理商:有鴻股份有限公司

連絡電話:02-2599-7161

連絡地址:台北市中山區中山北路三段22號 北設工713室

聯絡信箱:leon@anseron.com